Uputstvo za pokretanje senzora i servera

1, povezati senzor za esp tako da output pin bude povezan na pin 26 esp-a.

1. prikljuciti esp na struju.
2. konektovati se na “Micropython-AP” wifi , sifra je “123456789”.
3. Ukucati adresu 192.168.4.1 u pretrazivacu i popuniti upitnik.
4. Posle treba podici server i promeniti mu gateway adresu.

Bitna stavka je da esp i server budu na istom internetu.

1. Povezati se na ponudjeni gateway, popuniti upitnike i to je to.
2. ukoliko nesto ne radi kako treba, restartovati esp i poceti iz pocetka.